|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Wyszczególnienie robót** | **j.m.** | **ilość** | **Wynegocjowana cena jednostkowa brutto**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 4 cm polegający na:* oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków klińcem z zagęszczeniem mechanicznym,
* rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej **AC 8S** gr. 4 cm,
* zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego,

posmarowaniu złączy. | **m2** | **300,00** |  |
| **2** | Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 5 cm polegający na:* cięciu krawędzi piłą spalinową do asfaltu
* odkuciu krawędzi młotem spalinowym
* usunięciu rumoszu
* oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków klińcem z zagęszczeniem mechanicznym
* rozłożeniu mieszanki **AC 8S**mineralno-asfaltowej gr. 5 cm,
* zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego
* posmarowaniu złączy
 | **m2** | **400,00** |  |
| **3** | Remont cząstkowy polegający na:- rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej kostki betonowej, - zagęszczeniu mechanicznym.  | **m2** | **50,00** |  |
| **4** | Remont cząstkowy polegający na:- rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki betonowej, - zagęszczeniu mechanicznym.  | **m2** | **50,00** |  |
| **5** | Remont cząstkowy polegający na:- rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej kostki kamiennej. - zagęszczeniu mechanicznym. | **m2** | **40,00** |  |
| **6** | Remont cząstkowy polegający na:- rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej, - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej kostki kamiennej.- zagęszczeniu mechanicznym. | **m2** | **20,00** |  |
| **7** | Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na: - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych,- uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej płyty betonowej | **m2** | **30,00** |  |
| **8** | Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na: - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych,- uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu nowej płyty betonowej. | **m2** | **20,00** |  |
| **9** | Remont krawężnika betonowego polegający na:- demontażu krawężnika- wymiana ławy z oporem- montaż krawężnika porozbiórkowego  | **mb** | **20,00** |  |
| **10** | Remont krawężnika betonowego polegający na:- demontażu krawężnika- wymiana ławy z oporem- montaż nowego krawężnika  | **mb** | **15,00** |  |
| **11** | Remont dróg o nawierzchni z drogowych płyt betonowych polegający na:- rozebraniu nawierzchni z drogowych płyt betonowych,- uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu porozbiórkowej drogowej płyty betonowej | **m2** | **30,00** |  |
| **12** | Remont cząstkowy dróg, placów i poboczy o nawierzchni tłuczniowej polegający na:- mechanicznym zdjęciu i wyrównaniu terenu grubości ok. 10cm,- wywiezieniu gruzu,- nawiezieniu i rozłożeniu kruszywa o grubości ok. 10cm,- mechaniczne zagęszczenie, | **m2** | **400,00** |  |
| **13** | Remont dróg, placów i chodników o nawierzchni betonowej polegający na: * cięciu krawędzi piłą spalinową,
* odkuciu krawędzi młotem spalinowym,
* usunięciu rumoszu,
* oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków klińcem z zagęszczeniem mechanicznym,

- rozłożeniu betonu o grubości ok. 10 cm, | **m2** | **90,00** |  |
| **14** | Miałowanie nawierzchni z kostki kamiennej | **m2** | **500,00** |  |
| **15** | Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej | **szt.** | **20,00** |  |
| **16** | Regulacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej | **szt.** | **15,00** |  |
| **17** | Oczyszczanie rowów przydrożnych z namułu o gr. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku | **mb** | **20,00** |  |
| **18** | Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø300 polegająca na:- odkopaniu istniejącej rury- usunięcie starej rury- usunięcie i wywóz gruzu- montaż nowej rury- zasypanie i zagęszczenie rury- odtworzenie nawierzchni  | **mb** | **5,00** |  |
| **19** | Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø400 polegająca na:- odkopaniu istniejącej rury- usunięcie starej rury- usunięcie i wywóz gruzu- montaż nowej rury- zasypanie i zagęszczenie rury- odtworzenie nawierzchni | **mb** | **5,00** |  |
| **20** | Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø500polegająca na:- odkopaniu istniejącej rury- usunięcie starej rury- usunięcie i wywóz gruzu- montaż nowej rury- zasypanie i zagęszczenie rury- odtworzenie nawierzchni | **mb** | **5,00** |  |
| **21** | Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø600polegająca na:- odkopaniu istniejącej rury- usunięcie starej rury- usunięcie i wywóz gruzu- montaż nowej rury- zasypanie i zagęszczenie rury- odtworzenie nawierzchni | **mb** | **5,00** |  |
| **22** | Odbudowa przyczółków przy przepustach drogowych z bloczków betonowych. Zakres robót obejmuje:- rozebranie strych przyczółków- usunięcie i wywóz gruzu- wymurowanie przyczółków z bloczków betonowych- spoinowanie | **m2** | **5,00** |  |
| **23** | Naprawa (prostowanie, malowanie, spawanie) uszkodzonych barier drogowych (mostowych) | **mb** | **15,00** |  |
| **24** | Wymiana uszkodzonych barier drogowych (mostowych) | **mb** | **5,00** |  |
| **25** | Uzupełnienie murów z kamienia łamanego: oczyszczenie kamienia, wbudowaie kamienia, fugowanie | **m3** | **10,00** |  |