|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Wyszczególnienie robót** | **j.m.** | **ilość** | **Wynegocjowana cena jednostkowa brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 4 cm polegający na:   * oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków klińcem z zagęszczeniem mechanicznym, * rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej **AC 8S** gr. 4 cm, * zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego,   posmarowaniu złączy. | **m2** | **300,00** |  |
| **2** | Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S gr. 5 cm polegający na:   * cięciu krawędzi piłą spalinową do asfaltu * odkuciu krawędzi młotem spalinowym * usunięciu rumoszu * oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków klińcem z zagęszczeniem mechanicznym * rozłożeniu mieszanki **AC 8S**mineralno-asfaltowej gr. 5 cm, * zagęszczeniu mechanicznym przy użyciu walca drogowego * posmarowaniu złączy | **m2** | **400,00** |  |
| **3** | Remont cząstkowy polegający na:  - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej,  - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym,  - ułożeniu porozbiórkowej kostki betonowej,  - zagęszczeniu mechanicznym. | **m2** | **50,00** |  |
| **4** | Remont cząstkowy polegający na:  - rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej,  - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym,  - ułożeniu nowej kostki betonowej,  - zagęszczeniu mechanicznym. | **m2** | **50,00** |  |
| **5** | Remont cząstkowy polegający na:  - rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej,  - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym,  - ułożeniu porozbiórkowej kostki kamiennej.  - zagęszczeniu mechanicznym. | **m2** | **40,00** |  |
| **6** | Remont cząstkowy polegający na:  - rozebraniu nawierzchni z kostki kamiennej,  - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym,  - ułożeniu nowej kostki kamiennej.  - zagęszczeniu mechanicznym. | **m2** | **20,00** |  |
| **7** | Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na:  - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych,  - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym,  - ułożeniu porozbiórkowej płyty betonowej | **m2** | **30,00** |  |
| **8** | Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na:  - rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych,  - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym,  - ułożeniu nowej płyty betonowej. | **m2** | **20,00** |  |
| **9** | Remont krawężnika betonowego polegający na:  - demontażu krawężnika  - wymiana ławy z oporem  - montaż krawężnika porozbiórkowego | **mb** | **20,00** |  |
| **10** | Remont krawężnika betonowego polegający na:  - demontażu krawężnika  - wymiana ławy z oporem  - montaż nowego krawężnika | **mb** | **15,00** |  |
| **11** | Remont dróg o nawierzchni z drogowych płyt betonowych polegający na:  - rozebraniu nawierzchni z drogowych płyt betonowych,  - uzupełnieniu ubytków podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym,  - ułożeniu porozbiórkowej drogowej płyty betonowej | **m2** | **30,00** |  |
| **12** | Remont cząstkowy dróg, placów i poboczy o nawierzchni tłuczniowej polegający na:  - mechanicznym zdjęciu i wyrównaniu terenu grubości ok. 10cm,  - wywiezieniu gruzu,  - nawiezieniu i rozłożeniu kruszywa o grubości ok. 10cm,  - mechaniczne zagęszczenie, | **m2** | **400,00** |  |
| **13** | Remont dróg, placów i chodników o nawierzchni betonowej polegający na:   * cięciu krawędzi piłą spalinową, * odkuciu krawędzi młotem spalinowym, * usunięciu rumoszu, * oczyszczeniu nawierzchni oraz ewentualnym uzupełnieniem ubytków klińcem z zagęszczeniem mechanicznym,   - rozłożeniu betonu o grubości ok. 10 cm, | **m2** | **90,00** |  |
| **14** | Miałowanie nawierzchni z kostki kamiennej | **m2** | **500,00** |  |
| **15** | Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej | **szt.** | **20,00** |  |
| **16** | Regulacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej | **szt.** | **15,00** |  |
| **17** | Oczyszczanie rowów przydrożnych z namułu o gr. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku | **mb** | **20,00** |  |
| **18** | Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø300 polegająca na:  - odkopaniu istniejącej rury  - usunięcie starej rury  - usunięcie i wywóz gruzu  - montaż nowej rury  - zasypanie i zagęszczenie rury  - odtworzenie nawierzchni | **mb** | **5,00** |  |
| **19** | Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø400 polegająca na:  - odkopaniu istniejącej rury  - usunięcie starej rury  - usunięcie i wywóz gruzu  - montaż nowej rury  - zasypanie i zagęszczenie rury  - odtworzenie nawierzchni | **mb** | **5,00** |  |
| **20** | Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø500  polegająca na:  - odkopaniu istniejącej rury  - usunięcie starej rury  - usunięcie i wywóz gruzu  - montaż nowej rury  - zasypanie i zagęszczenie rury  - odtworzenie nawierzchni | **mb** | **5,00** |  |
| **21** | Wymiana rur w przepustach drogowych o średnicy Ø600  polegająca na:  - odkopaniu istniejącej rury  - usunięcie starej rury  - usunięcie i wywóz gruzu  - montaż nowej rury  - zasypanie i zagęszczenie rury  - odtworzenie nawierzchni | **mb** | **5,00** |  |
| **22** | Odbudowa przyczółków przy przepustach drogowych z bloczków betonowych. Zakres robót obejmuje:  - rozebranie strych przyczółków  - usunięcie i wywóz gruzu  - wymurowanie przyczółków z bloczków betonowych  - spoinowanie | **m2** | **5,00** |  |
| **23** | Naprawa (prostowanie, malowanie, spawanie) uszkodzonych barier drogowych (mostowych) | **mb** | **15,00** |  |
| **24** | Wymiana uszkodzonych barier drogowych (mostowych) | **mb** | **5,00** |  |
| **25** | Uzupełnienie murów z kamienia łamanego: oczyszczenie kamienia, wbudowaie kamienia, fugowanie | **m3** | **10,00** |  |